БОЛТ A
БОЛТ B
БОЛТ
КОЗЫРЁК
ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ КАМЕРА
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
 SK-P461 (D)/M846AI
ИНСТРУКЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ
1.	Высокое разрешение (650 ТВЛ)
2.	Новое поколение, новые технологии приняты в новом  DSP Gen V.
3.	В камере использована технология подавления шумов при низкой освещенности (DNR).
4.	Эта камера имеет 3 оси регулировки положения, что позволяет устанавливать камеру на любую поверхность.
5.	Камера защищена от дождя и снега, влагозащита (IP66).
6.	Большая дальность ИК подсветки (до 40 м в помещении)
7.	Функция «День-Ночь» (механический  ИК фильтр)
8.	Поддержка до 8 масок приватных зон
9.	DWDR (Цифровой Расширенный Динамический Диапазон)
10.	Многофункциональность: Компенсация яркой засветки, компенсация затенения объектива, детектор движения
11.	Динамическая ИК подсветка: При включенной ИК подсветке в Ч/Б режиме, объекты правильно идентифицируются из-за функции, которая уменьшает мощность ИК подсветки на близком расстоянии.
12.	Поддержка многоязычного OSD меню.
ЗАМЕЧАНИЯ
1.	Изучите инструкцию до установки камеры и сохраните инструкцию для дальнейших ссылок на неё.
2.	Не направляйте ИК подсветку на глаза, если она включена.
3.	Не устанавливайте камеру на непрочные поверхности. Есть риск падения камеры и возникновение других повреждений.
4.	Не используйте не соответствующие требованиям блоки питания, это может вызвать пожар или поражение электрическим током (используйте блок стабилизированного напряжения DC12В, 1А).
5.	Не разбирайте и не модифицируйте камеру, это может вызвать пожар, поражение электрическим током и другие риски.
6.	Прекратите использовать камеру при её неисправности, появления дыма или перегрева, это может вызвать пожар или поражение электрическим током.
7.	Из-за возможности протечки жидкости, не обрезайте кабель камеры. Если вы обрезаете кабель, вы лишаетесь гарантийного обслуживания.
8.	Используйте камеру в обозначенном температурном диапазоне и диапазоне напряжений питания.
9.	Установку камеры должны производить только квалифицированные специалисты.
10. Не разбирайте камеру самостоятельно. Если имеются неисправности, обращайтесь в сервисный центр или магазин.
Если изделие подлежит утилизации, утилизируйте его согласно региональным нормам, не наносите вред окружающей среде.
5-	A.	Ослабьте болт A, B, C-1 и C-2 используя 3mm  ключ.
6-	A.	Настройте положение камеры по изображению на мониторе.
7-	A.	Затяните болт A, B, C-1, C-2 по завершению настроек.
Type - A
КЛЮЧ
БОЛТ C-1
АКСЕССУАРЫ

ДЮБЕЛИ 6x30, 4 шт.
ШУРУПЫ 4x35 TP1 PAN SUS, 4 шт.

КЛЮЧ 3mm L TYPE, 1шт.
БОЛТ КОЗЫРЬКА, 1шт.

Дополнительный монтажный видеокабель,
1шт. (опция)
УСТАНОВКА
1. Просверлите отверстие Д25мм для проводки кабеля.
2. Просверлите четыре отверстия на стене или потолке и вставьте дюбели.
3. Проведите кабель через отверстие и закрепите корпус шурупами.
ДЮБЕЛИ 6x30, 4шт
БОЛТ C-2
5-	B.	Ослабьте болт, используя 3mm ключ.
6-	B.	Настройте положение камеры по изображению на мониторе.
7-	B.	Затяните болт по завершению настроек.
Type - B
КЛЮЧ
ШУРУПЫ Tp1 4x35, 4шт
4. Установите солнечный козырёк и зафиксируйте болтом.
ГАБАРИТЫ

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель	SK-P461/M846AI	SK-P461D/M846AI	
Матрица	1/3" SONY SUPER HAD CCD II	
Пиксели	768(H) x 494(V) Pixel(NTSC), 752(H) x 582(V) Pixel(PAL)	
Размер пикселя	6.35мкм(Н) x 7.4мкм(V)(NTSC), 6.5мкм(H) x 6.25мкм(V)(PAL)	
Развёртка	2:1 чересстрочная	
Синхронизация	Внутренняя	
Разрешение	Цвет: 650 ТВЛ, Ч/Б: 720 ТВЛ	
Сигнал/Шум	52dB или более (АРУ ВЫКЛ.)	
Видеовыход	1.0 Vp-p(композитный) Нагрузка 75Ω	
Чувствительность	0.01лк(F/1.2), 0.0001лк(Sense up), 0Lux(40M Range with 40pcs LED) - Indoor	
Гамма	Y = 0.45 тип. (0.2 — 1.0)	
OSD меню	Да (Многоязыковое)	
Баланс белого	ATW (2,500°K — 9,500°K) /MANUAL/AWC	
Электронный затвор	1/60(1/50)—1/100,000 сек.	
Sense up	Авто (Диапазон 2X—1024X)/ФИКС/ВЫКЛ	
Комп. Засветки	ВЫКЛ/BLC/HLC/DWDR	
АРУ	LOW/MIDDLE/HIGH/ВЫКЛ.	
DNR(3D)	AUTO/LOW/MIDDLE/HIGH/ВЫКЛ.	
Детектор движения	ВКЛ/ВЫКЛ (4 Зоны)	
Приватные зоны	ВКЛ/ВЫКЛ (8 Зон)	
Зеркало	ВКЛ/ВЫКЛ	
День & Ночь	ICR (АВТО, ЦВЕТ, Ч/Б)	
Яркость ИК подсветки	30 шт., Динамическая ИК подсветка	
Компенсация пятен	АВТО/ВЫКЛ	
Управление (опция)	RS-485(Протокол: Pelco-D)	
Объектив	Варифокальный с DC	
Питание	Стабилизированное 12V DC ±10%	12V DC/24V AC Двойное питание	
Потребление	Макс. 550mA (при 12V DC): ИК ВКЛ.	
Рабочая температура	-40C — + 50C	
Температура хранения	-40C —  +60C	
Габариты	80.4(W) x 80.7(H) x 101.7(D) мм	
Вес	Около. 900 г	
1 ВВОД: Используется для входа в меню и подтверждения выбора.
2 ВВЕРХ, 3 ВНИЗ: для перемещения курсора вверх или вниз.
4 ВЛЕВО, 5 ВПРАВО: для перемещения курсора влево или вправо, а также для изменения значений.
6 ФОКУС, 7 ZOOM: Используйте крестовую отвёртку для настройки фокуса и ZOOM (при настройке не нажимайте слишком сильно на отвёртку).
8 ДОП. ВИДЕО: Дополнительный видеовыход для настройки камеры (опция).

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ
1. Как пользоваться джойстиком

*Настройка экранного меню и объектива.
1.	Открутите винт нижней крышки
2.	Произведите настройки
3.	Закройте крышку и затяните винт

Главное меню	Меню	Подменю	Описание	
1. EXPOSURE (ЭКСПОЗИЦИЯ)	
  ОБЪЕКТИВ	MANUAL	BRGHTNESS	 0 - 99: Регулировка яркости с ручной диафрагмой	
		E. SHUTTER	 AUTO 1/60,1/100FLK, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,1/2000, 1/4000, 1/10000,1/100000: Регулировка времени экспозиции	
	DC	BRGHTNESS	 0—99: Регулировка яркости с автодиафрагмой	
		E. SHUTTER	 AUTO, 1/60, 1/100FLK, 1/120,1/250,1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/100000: Регулировка времени экспозиции	
 АРУ	 OFF, LОW, MIDDLE, HIGH	 Включение АРУ и установка уровня (при выключенном АРУ функция «День-Ночь» не работает)	
 SENSE-UP	 AUTO, OFF, X2, X4, X8, X16, X32,  X64,X128, X256, X512, X1024	 Использование режима при  условиях низкой освещенности
 (x2—x1024)	
 BACKLIGHT	BLC	BLC LEVEL	 OFF, LOW, MID, HIGH: Выбор уровня BLC	
		TOP	 0—15: Настройка нижней части BLC зоны	
		BOTTOM	 1—16: Настройка верхней части BLC зоны	
		LEFT	 0—15: Настройка левой части BLC зоны	
		RIGHT	 1—16: Настройка правой части BLC зоны	
	HLC	HBLC	 OFF: Деактивация функции HBLC	
			 MANUAL
 HBLC LEVEL : OFF, LOW, MID, HIGH	
			 TOP: 0—15
 BOTTOM: 1—16        LEFT: 0—15
RIGHT: 1—16	Создание зоны HBLC	
		MODE	 ALL DAY: Функция HBLC активизирована всегда 
NIGHT Использование функции только в ночное время	
		HLC LEVEL	1—100 Уровень регулировки	
		MASK1—4	 ON	
			 TOP: 0—33
 BOTTOM:1—34
 LEFT: 0—44
RIGHT: 1—45	Создание зон HLC маски	
			 OFF: Выключение масок HLC	
	D-WDR	SET LEVEL	0—20:DWDR уровень регулировки динамического диапазона	
 3D-DNR	 OFF, LOW, MID, HIGH, AUTO	 Устранение шума при низкой освещенности (выбор уровня)	
 RETURN		 Возврат в предыдущее меню	
2. WHITE BALANCE (БАЛАНС БЕЛОГО)	
 AWB MODE	 ATW	 Цветовая температура 2500—9500'K	
	MANUAL	M-WR	 0—128 : Регулировка насыщенности красного цвета	
		M-WB	 0—128 : Регулировка насыщенности синего цвета	
		RETURN	 Возврат в предыдущее меню	
	 PUSH	 Найти оптимальный баланс белого при данном источнике
 освещенности	
 R-Y GAIN	 0—255	Регулировка красного тона изображения	
 B-Y GAIN	 0—255	 Регулировка синего тона изображения	
 RETURN		 Возврат в предыдущее меню	
3. DAY&NIGHT (ДЕНЬ-НОЧЬ)	
 D&N MODE	AUTO	DAY&NIGHT	7—30	Выбор порога перехода режима «День Ночь» при использовании АРУ	
		NIGHT-DAY	6—29		
		DELAY TI ME	 0—15 : Выбор времени ожидания	
		RETURN	 Возврат в предыдущее меню	
	AUTO-CDS	A DAY&NIGHT	6—36	Выбор порога перехода режима «День Ночь» при использовании АРУ	
		A NIGHT-DAY	6—36		
		C. DAY&NIGHT	0—255	Выбор порога перехода режима «День Ночь» при использовании фотодатчика	
		C. NIGHT-DAY	0—255		
		DELAY TIME	 0—15 : Выбор времени ожидания	
		RETURN	 Возврат в предыдущее меню	
	 COLOR	 Фиксированный режим цвета	
	 B&W	 Фиксированный режим Ч/Б	
	EXT	DELAY TIME	 0—15 : Время задержки перехода «Цвет-Ч/Б» по внешнему             сигналу (не используется)	
		RETURN	 Возврат в предыдущее меню	
 BURST	 ON, OFF	 Передача сигнала цветности при Ч/Б режиме	
 C SUP	 0—100	 Контроль подавления цвета	
 A SUP	 0—100	 Контроль замедления диафрагмы	
 SMART IR	 ON, OFF	 Динамическая подсветка	
 RETURN		 Возврат в предыдущее меню	

No.	Функция	Примечание	
A	RX +	RS-485A (ОРАНЖЕВЫЙ)	
B	RX -	RS-485B (БЕЛЫЙ)	
3.	Управление через RS-485  интерфейс (Опция)
1)	Задайте ID адрес камеры на контроллере, протокол и скорость передачи
2)	Джойстик пульта будет работать как джойстик камеры.
3)	Кнопка открывания диафрагмы на пульте имитирует нажатие джойстика на камере.
4.	Cable array(Option)
4. IMAGE ADJUST (НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ)	
MIRROR	MIRROR OFF	 Установка зеркального изображения по вертикали	
SHARPNESS	0—30	 Настройка четкости	
GAMMA	0.45,0.55, 0.65	 Установка уровня гаммы коррекции	
	USER	GAMMA	0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00: Регулировка гаммы	
		RETURN	 Возврат в предыдущее меню	
LSC	ON	SET LEVEL	 0—30 : Регулировка режима компенсации затенения объектива	
		RETURN	 Возврат  в предыдущее меню	
	OFF	 LSC ВЫКЛ.	
RETURN		 Возврат в предыдущее меню	
5. MOTION (ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ)	
MOTION	ON, OFF	 Активация функции детектора движения	
AREA	AREA 1—4	TOP	0—143	Создание зон детектора движения	
		BOTTOM	2—145		
		LEFT	0—190		
		RIGHT	2—192		
		RETURN	 Возврат в предыдущее меню	
	RETURN	 Возврат в предыдущее меню	
SENSITIVITY	1—30	 Чувствительность детектора движения	
DISPLAY	OFF, MESSAGE TRACE	 Сообщение тревоги на экране монитора	
HOLD TIME	0—15	 Время показа сообщения на экране монитора	
ALARM OUTPUT	ON, OFF	 Выход тревоги ВКЛ./ВЫКЛ.	
RETURN		 Возврат в предыдущее меню	
6. PRIVACY (СКРЫТЫЕ ЗОНЫ)	
MASK 1—8	OFF	 Отображение маски на экране дисплея ВЫКЛ.	
	ON	DOT SEL	 L TOP, L BOT, R BOT, R TOP: Установка 4 сторон зоны    маски	
		DOT XY	 ENTER SETTING : Установка координат	
		MOVE XY	 ENTER SETTING : Передвижение маски	
		COLOR	 BLACK, WHITE, - : Выбор цвета маски (8 цветов)	
		RETURN	 Возврат в предыдущее меню	
RETURN		 Возврат в предыдущее меню	
7. SPECIAL (СПЕЦИАЛЬНОЕ)	
LANGUAGE		 ENGLISH, ■■■: Выбор языка (9 языков)	
TITLE	OFF--ON	EDIT	 Редактирование названия камеры	
		RESET	 Сброс названия камеры	
		POSITION	 Позиция названия камеры на мониторе	
		RETURN	 Возврат в предыдущее меню	
COMMUNICATION (option)	OFF--ON	ID	 1—255 : Выбор ID камеры для интерфейса RS-485 	
		BAUDRATE	 2400, 4800, 9600: Выбор скорости протокола	
		PROTOCOL	 PELCO-D: Протокол камеры	
		RETURN	 Возврат в предыдущее меню	
DPC	OFF	 Функция коррекции дефектных пикселей при низкой освещенности	
	AUTO	WHITE THR	 0—255 : Установка ограничения яркости белых дефектных пикселей	
		LUMA THR	 0—255 : Установка ограничения ценности белых дефектных пикселей	
		RETURN	 Возврат в предыдущее меню	
FACTORY SET	YES, NO	 Сброс значений настроек на заводские установки	
RETURN		Возврат в предыдущее меню (Настройки связи не изменяются)	
8. EXIT (ВЫХОД)	
SAVE AND EXIT		 Выход из меню с сохранением настроек	
EXIT		 Выход из меню без сохранения настроек	
RETURN		 Возврат в основное меню	
2. Структура OSD меню